|  |  |
| --- | --- |
| Модель | AK-15-150 |
| Длина, мм | 2834 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 2390 |
| Вес установки, кг | 1421 |

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | Energolux SCAW-M 440 ZHT |
| Длина, мм | 4440 |
| Ширина, мм | 2260 |
| Высота, мм | 2460 |
| Вес установки, кг | 3700 |

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | Energolux SCAW-M 260 ZHT |
| Длина, мм | 2200 |
| Ширина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 2235 |
| Вес установки, кг | 2050 |

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | Energolux SCAW-M 165 ZHT |
| Длина, мм | 2200 |
| Ширина, мм | 1720 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес установки, кг | 1460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | AK-15-115 |
| Длина, мм | 2435 |
| Ширина, мм | 1252 |
| Высота, мм | 2390 |
| Вес установки, кг | 1047 |

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | AK-15-068 |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1120 |
| Высота, мм | 1692 |
| Вес установки, кг | 898 |